***«*ДК 021:2015 – 09210000-4, Мастильні засоби (автомобільні оливи, мастила та рідини)»**

*Закупівля зареєстрована за ідентифікатором* UA-2021-01-28-009810-b**.**

1. ***Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:***

 Для виконання технічного обслуговування ( згідно графіку запланованого технічного обслуговування автомобільного парку підприємства в 2021 році) і поточного ремонту автотранспорту та наземного обладнання ДАП «Україна» в 2021 році необхідно придбати наступні автомобільні оливи:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Перелік олив | Одиниця виміру | Загальна кількість | Технічні характеристики товару | Вимоги щодо схвалення виробників обладнання |
| 1. | Олива моторна MOBIL SUPER 3000 Х1 5W40тара 1 л  | л | 420 | ACEA A3/B3, A3/B4API SN/SM/SL/CFAAE (STO 003) Group B6JASO MA2; JASO MA | MB-Approval 229.3VW 502 00/505 00GM-LL-B-025Porsche A40Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296Renault RN0710 / RN0700Fiat 9.55535-M2 |
| 2. | Олива моторна MOBIL SUPER 2000 Х1 10W40 тара 1 л  | л | 620 | ACEA A3/B3API SN/SM/SL/SJ/ SN PLUS/CFAAE (STO 003) Group B7 | MB-Approval 229.1VW 501 01/505 00 |
|  3.  | Олива моторна MOBIL DELVAC MX 15W40 (тара 20 л) | л | 200 | ACEA E7/E3/B2API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJCummins CES 20072/71/75/76/77/78 | MB228.3; Renault RLD2; VolvoVDS-2,VDS-3; MAN M 3275-1, Caterpillar CAT ECF-2; Mack EO-M Plus |
| 4. | Олива трансмісійна Mobilube HD 80W90 тара 1 л | л | 20 | API GL-5 |  |
| 5. | Олива М10ДМ  | л | 200 | SAE 30, API CD |  |

Типові показники :

|  |  |
| --- | --- |
| **Олива моторна MOBIL SUPER 3000 Х1 5W40** |  |
| Клас в`язкості | 5W-40 |
| В`язкість кінематична сСт при 40ºC | 84 |
| В`язкість кінематична сСт при 100ºC | 14 |
| Температура спалаху, ºC, ASTM D 92 | 222 |
| Густина при 15°C, кг/л, ASTM D 4052 | 0,855 |
| Температура застигання, ºC, ASTM D 97 | -39 |

Типові показники:

|  |  |
| --- | --- |
| **Олива моторна MOBIL SUPER 2000 Х1 10W40**  |  |
| Клас в`язкості | 10W-40 |
| В`язкість кінематична сСт при 40°C | 95 |
| В`язкість кінематична сСт при 100°С | 14,2 |
| Температура спалаху, ºC, ASTM D 92 | 234 |
| Густина при 15°C, кг/л, ASTM D 4052 | 0,87 |
| Температура застигання, ºC, ASTM D 97 | -33 |

Типові показники:

|  |  |
| --- | --- |
| **Олива моторна MOBIL DELVAC MX 15W40** |  |
| Клас в`язкості | 15W-40 |
| В`язкість кінематична сСт при 40°C | 110 |
| В`язкість кінематична сСт при 100°С | 14,6 |
| Температура спалаху, ºC, ASTM D 92 | 225 |
| Густина при 15°C, кг/л, ASTM D 4052 | 0,87 |
| Температура застигання, ºC, ASTM D 97 | -36 |

Типові показники:

|  |  |
| --- | --- |
| **Олива моторна MOBILUBE HD 80W90** |  |
| Клас в`язкості | 80W-90 |
| В`язкість кінематична сСт при 40°C | 136 |
| В`язкість кінематична сСт при 100°С | 14,5 |
| Температура спалаху, ºC, ASTM D 92 | 202 |
| Густина при 15°C, кг/л, ASTM D 4052 | 0,9 |
| Температура застигання, ºC, ASTM D 97 | -30 |

Очікувана вартість предмета закупівлі –193 876,80 грн. з ПДВ